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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis techniczny – ławka parkowa typu „plantowa”
Ławka parkowa typu „plantowa”, wolnostojąca, przeznaczona do stosowania w przestrzeniach publicznych, w szczególności na terenach parków i cmentarzy.
1. Konstrukcja ławki 
a) 2 szt. bocznych odlewów żeliwnych stanowiących element nośny,
b) 3 szt. desek siedziska o wymiarach 17 × 4,5 × 180 cm,
c) 1 szt. deski oparcia o wymiarach 12 × 4,5 × 180 cm.

Długość całkowita ławki: 180 cm.
Szerokość całkowita ławki: 70 cm.

2. Elementy drewniane 
Siedzisko i oparcie wykonane z drewna świerkowego, sezonowanego, o wilgotności około 15%. Drewno: świerkowe, szlifowane i frezowane, bez wad technicznych i produkcyjnych, bez pęknięć, sinizny, zgnilizny oraz uszkodzeń mechanicznych, impregnowane.
Powierzchnie drewniane malowane natryskowo, minimum dwukrotnie, farbą kryjącą, nietransparentną, do zastosowań zewnętrznych, zapewniającą pełne krycie powierzchni drewna, w kolorze RAL 6009.
Montaż desek do konstrukcji żeliwnej za pomocą śrub nierdzewnych z nakrętkami. Każda deska mocowana przy użyciu 4 śrub. Połączenia trwałe, estetyczne oraz zapewniające stabilność konstrukcji.
3. Elementy żeliwne
Elementy konstrukcyjne wykonane z odlewów żeliwnych malowanych w kolorze RAL 6009.
4. Wymagania jakościowe
Ławka powinna być fabrycznie nowa, kompletna oraz wolna od wad materiałowych i wykonawczych. Wszystkie krawędzie elementów drewnianych powinny być zaokrąglone i bezpieczne dla użytkowników.

Warunki gwarancji
1. W wypadku ujawnienia wad w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do
wykonania na swój koszt i ryzyko naprawy lub wymiany wadliwych ławek na nowe,
pozbawione wad w terminie ustalonym każdorazowo między Zamawiającym a
Wykonawcą w oparciu o realny czas konieczny na wykonanie naprawy lub wymiany ławki, jednak nie dłuższym niż 14 dni roboczych od zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
2. Wady powodujące niestabilność, mobilność oraz uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia, rdzewienie, odbarwienia oraz inne rodzaje uszkodzeń mechanicznych, niewynikające z ingerencji zewnętrznej (np. akty wandalizmu), podlegają uwzględnieniu w ramach gwarancji.
3. W trakcie trwania gwarancji, wszystkie elementy zniszczone przez zgniliznę lub grzyby niszczące zostaną bezpłatnie wymienione na takie same produkty.

Sposób realizacji
1. Zamawiający przewiduje realizację dostawy w minimum dwóch dostawach obejmujących każda 44 ławki. Natomiast dopuszczalne jest zwiększenie ilości dostaw obejmujących mniejsze ilości ławek po dokonaniu ustaleń obu stron umowy. Każda dostawa winna się zakończyć podpisaniem protokołu odbioru. Ustalenia zakresu i ilości dostaw dokonywane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej przy użyciu wskazanych adresów e- mail w treści umowy.
2. Po wezwaniu do dostawy Wykonawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot wezwania (zamówioną ilość ławek) w terminie do 4 dni od dnia otrzymania informacji o zamówieniu przesłanej na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy we wskazane przez Zmawiającego miejsce. 
4. Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia każdorazowo zostanie sporządzony protokół odbioru, który będzie stanowił podstawę wystawieni faktury za daną część zamówienia.
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